**附件1：**

扫路机、清洗机采购遴选方案

一、资信技术标

（一）评标细则

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **权重（%）** | **评分细则** |
| 1 | 企业综合实力 | 6 | **一、评分内容：**  投标企业通过：IOS质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。  每提供一项证书得2分，以上证书全部提供得6分；（须提供清晰扫描件附于投标文件并加盖投标人的公章，否则不得分）  **二、评分依据：**  投标人须提供清晰扫描件附于投标文件并加盖投标人的公章。 |
| 2 | 同类业绩 | 15 | **一、评分内容：**  投标人近三年内（自2022年7月1日至投标截止日，以合同签订时间为准）承担过同类项目业绩（同类项目指清洗机、扫路机项目），以客户为单位，每提供1个服务客户单位业绩案例得3分，本项满分得15分，有效合同业绩需提供5项，超过5项的只取前5项。 **二、评分依据：**  同类业绩证明文件是合同复印件以及该合同对应开具的任一发票，合同可以复印合同的关键页面（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购的内容、签订合同双方的落款盖章及时间），投标人无提供这些证明文件不得分。 |
| 3 | 技术规格偏离情况 | 30 | 1. **评分内容：** 2. 名称：扫路机  1.数量及单位：2台  2.技术参数：  ▲（1）尺寸：车身宽度尺寸≥1米，且满足正常通行间距＜1.4m；  （2）连续工作时间：≥6小时；  （3）充电时长：≤6小时；  （4）电池电量：≥10.24kwh  （5）水箱容量：≥120L；  （6）垃圾箱容量：≥180L；  ▲（7）四轮：实心轮胎\*4   ▲（8）提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识检测报告；  ▲（9）具备《专用车生产企业》许可（提供国家工信部颁发的证明截图或复印件），或具有《专用车生产企业》许可生产企业授权证明文件。 （二）名称：清洗机  1.数量及单位：2台  2.技术参数：  ▲（1）尺寸：车身宽度尺寸≥1米，且满足正常通行间距＜1.4m；  （2）连续工作时间：≥5小时；  （3）充电时长：≤6小时；  （4）配备长柄高压冲洗枪：≥15m；  （5）蓄电池：60V/240AH 锂电池；  （6）水箱容积：≥700L；  ▲（7）提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识检测报告；  ▲（8）具备《专用车生产企业》许可（提供国家工信部颁发的证明截图或复印件），或具有《专用车生产企业》许可生产企业授权证明文件。 **二、评分依据：**  要求对项目具体技术要求进行逐条响应，评审委员会根据响应情况进行打分，一般参数每负偏离一项扣2分，扣完为止，正偏离不加分。带▲的为必须满足的偏离项，有一项不满足的得0分。各项要求全部满足的得30分。 |
| 4 | 总体服务方案 | 14 | **一、评分内容：**  投标人针对本项目制订的项目实施方案包括但不限于：  （一）供货配送计划时间安排；  （二）配送及售后人员安排；  （三）供货安全及质量保障措施。  评分标准：  （一）投标文件响应内容全面；  （二）投标文件响应内容具体；  （三）投标文件响应内容针对性强  **二、评分依据：**  满足以上三项要求的评价为优，得14分。  满足以上二项要求的评价为良，得10分。  满足以上一项要求的评价为中，得6分。  其它情况的评价为差，不得分。 |
| 5 | 质保服务承诺 | 6 | **一、评分内容：**  投标人针对采购车辆提供质保服务的包括但不限于：质保期在一年的基础上，每延长6个月，加3分，最高6分。 **二、评分依据：**  格式自拟。 |
| 6 | 售后服务方案 | 14 | **一、评分内容：**  在保修期内，车辆提供一对一服务，根据各投标人响应便利性，是否方便为采购人提供突发事件、应急处理、项目实施情况等优质服务，对各投标人进行评审：  （一）售后服务介绍；  （二）提供常用易损件报价表，并承诺在质保期外以不超过列表内价格为招标人提供易损件；  （三）整车免费保养≥1次；  评分标准：  （一）投标文件响应内容全面；  （二）投标文件响应内容具体；  （三）投标文件响应内容针对性强  **二、评分依据：**  满足以上三项要求的评价为优，得14分。  满足以上二项要求的评价为良，得10分。  满足以上一项要求的评价为中，得6分。  其它情况的评价为差，不得分。 |
| 7 | 售后服务承诺 | 10 | **一、评分内容：**  在质保期内，对车辆使用质量问题或售后服务中承诺做到；  （一）1小时响应，2小时到达现场，12小时进行维修或更换，得10分：  （二）2小时响应，4小时到达现场，24小时进行维修或更换，得6分；  （三）3小时响应，6小时到达现场，36小时进行维修或更换，得4分；  不可累计得分，本项最高得10分  **二、评分依据：**  格式自拟。 |
| 8 | 企业类型 | 5 | **一、评分内容：**  企业为生产制造商的，得5分；  企业为代理经销商的，得2分。 **二、评分依据：**  投标人须提供证明文件附于投标文件并加盖投标人的公章。 |

▲（二）其他要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **具体需求** |
| 1 | 售后要求 | ▲整车质保期不少于1年（如投标人有增加质保期的以投标人承诺为准）。时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在质保期内免费解决非人为造成的质量问题，并按照国家相关法律承担三包责任。整车免费首保。 |
| 2 | 整车免费保养至少1次（如投标人有增加免费保养的以投标人承诺为准）。 |
| 3 | 在保修期内，车辆提供一对一的服务，对车辆使用质量问题或技术咨询，2小时响应，4小时到达现场，投标人保证在接到通知24小时内进行修理或更换，投标人保证在接到通知24小时内进行修理或更换。 |
| 4 | 提供常用易损件报价表，并承诺在质保期外以不超过列表内价格为招标人提供易损件。 |
| 5 | 车辆厂家负责首年全额保险（三者险不低于150万元）。并保证保险理赔正常履约。 |
| 6 | 交货要求 | ▲签订合同后20（日历日）内完成交货。交付的车辆均为交付前6个月内生产。 |
| 7 | 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务 |
| 8 | 关于验收 | 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。验收地点：接车验收在采购方交货地点，最终验收完成。 |
| 9 | 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：  a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。  b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。  c、货物具备产品合格证。  d、完成保险购买和深圳车牌办理。 |
| 10 | 违约责任 | 如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失，采购人有权终止合同。 |
| 11 | 中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足遴选文件要求的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额【20】%的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
| 12 | 中标人不能交付设备的，中标人向采购人偿付项目采购金额【20】%的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
| 13 | 中标人逾期交付货物的，每逾期1天，中标人向采购人偿付逾期交货部分货款总额的【1】‰的滞纳金。如中标人逾期交货达 20 天，采购人有权解除合同。 |
| 14 | 在中标人承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经中标人两次维修或更换，货物仍不能达到招标文件要求及投标文件承诺的质量标准，采购人有权退货，中标人应退回全部货款并赔偿采购人因此遭受的损失。 |
| 15 | 中标人在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究中标人的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标人该项或其他违约责任。 |

（三）投标文件组成要求

·资信技术标

1.企业基本情况一览表

2.投标承诺函

3.同类项目业绩

4.技术规格偏离情况

5.总体服务方案

6.质保服务方案

7.售后服务方案

8.售后服务内容

9.企业类型

·报价标

项目详细报价

1.企业基本情况一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 企业曾用名（如有） |  |
| 统一社会信用代码 |  | 企业性质（民营/国有） |  |
| 注册资金（万元） |  | 注册地址 |  |
| 企业法定代表人 |  | 建立日期 |  |
| 企业现有资质类别  及等级 |  | | |
| 企业简介  （内容包括企业规模、人员数量及具有技术职称人员所占的比率等） |  | | |
| 拟派项目负责人及资质 |  | | |
| 投标联系人及联系方式 |  | | |
| 其他 |  | | |

**注：相关证书复印件应后附，如果表中填写的内容与招标人在相关网站查询结果不一致，将视为投标人存在弄虚作假的情形。**

2.投标承诺函

投标承诺函

致: 深圳市龙华环境有限公司

为了确保本项目工作顺利进行，我方将严格执行招标投标管理的法律法规，并完全接受 **扫路机、清洗机采购** 公开遴选公告的所有内容及要求，为此作出如下承诺：

1.我方接受《扫路机、清洗机采购公开遴选公告》中确定的计价方式，根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞争。

2.一旦我方中选，将与委托单位友好合作，依约履行委托合同，自觉接受委托单位的日常监管和履约评价，为委托单位提供优质、高效服务。

3.如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

（2）履约评价评定为合格及以下；

（3）贵方今后可拒绝我方参与投标；

（4）市场行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期： 年 月 日

3.同类项目业绩

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**投标人业绩情况表**

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料

4.技术规格偏离情况

（格式内容自拟）

5.总体服务方案

（格式内容自拟）

6.质保服务方案

（格式内容自拟）

7.售后服务方案

（格式内容自拟）

8.售后服务内容

（格式内容自拟）

9.企业类型

（格式内容自拟）

10.车辆技术参数响应情况

**技术参数响应情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格** | **所投产品参数** | **偏离情况** | **说明** |
| 1 | 扫路机 | ▲尺寸：车身宽度尺寸≥1米，且满足正常通行间距＜1.4m； |  |  |  |
| 2 | 连续工作时间：≥6小时； |  |  |  |
| 3 | 充电时长：≤6小时； |  |  |  |
| 4 | 电池电量：≥10.24kwh |  |  |  |
| 5 | 水箱容量：≥120L； |  |  |  |
| 6 | 垃圾箱容量：≥180L； |  |  |  |
| 7 | 四轮：实心轮胎\*4 |  |  |  |
| 8 | ▲提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识检测报告； |  |  |  |
| 9 | ▲具备《专用车生产企业》许可（提供国家工信部颁发的证明截图或复印件），或具有《专用车生产企业》许可生产企业授权证明文件。 |  |  |  |
| 1 | 清洗机 | ▲尺寸：车身宽度尺寸≥1米，且满足正常通行间距＜1.4m； |  |  |  |
| 2 | 连续工作时间：≥5小时； |  |  |  |
| 3 | 充电时长：≤6小时； |  |  |  |
| 4 | 配备长柄高压冲洗枪：≥15m； |  |  |  |
| 5 | 蓄电池：60V/240AH 锂电池； |  |  |  |
| 6 | 水箱容积：≥700L； |  |  |  |
| 7 | ▲提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识检测报告； |  |  |  |
| 8 | ▲具备《专用车生产企业》许可（提供国家工信部颁发的证明截图或复印件），或具有《专用车生产企业》许可生产企业授权证明文件。 |  |  |  |

注：带▲符合的为重点技术参数。根据投标车辆的技术参数指标，投标人应后附**工信部公告参数报告或截图，并在相应参数处做重点标注**，若工信部公告未体现的参数，投标人应提供第三方机构检测报告进行证明，否则视为不满足。